**Mobiliar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Artikel-Nr.** | **Beschreibung** | **Menge** |
| 1 | RUPS15 | Unterschrank-Passstück  frontbündig  15 cm breit  für bauseitigen Zuschnitt  *Breite = 45, Tiefe = 560* | 1 |
| 2 | RU60D | Unterschrank  1 durchgehende Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 3 | RKSPS15 | Seitenschrank-Passstück  frontbündig  15 cm breit  für bauseitigen Zuschnitt  *Höhe/Stärke = 1364, Breite = 45, Tiefe = 560* | 1 |
| 4 | RKSG60 | Seitenschrank  1 Tür  4 Einlegeböden  *Höhe/Stärke = 1364, Geänderte Front!* | 1 |
| 5 | RHGZ590-331 | Seitenschrank  für Mikrowelle und Backofen  1 Tür  1 Nische bis 45 cm  1 Nische 59 cm  2 Auszüge  1 Einlegeboden  *Geänderte Front!* | 1 |
| 5.4 | UAZIT1 | Innenauszug  hinter Tür  inkl. Führungsschienen  Breite 30 bis 60 cm  Innenauszug lose beigelegt. | 1 |
| 6 | RHGI1785 | Seitenschrank  für integrierten Kühlschrank  oder Kühl-Gefrier-  Kombination  1 Klappe  1 Nische 178,5 cm  mit 2 Fronten  *Geänderte Front!*  Achtung Fronteinteilung von unten: Front 762 mm, Front 1040 mm, Klappe 354mm | 1 |
| 7 | FM | Frontmaterial  1,9 cm stark  werkseitiger Zuschnitt  Preis pro m²  allseits mit Kanten belegt  Mindestberechnung 0,3 m²  Max. lieferbare Maße  sh. Preisliste  *Tiefe = 596, Breite = 19, Höhe/Stärke = 2204* | 1.31 m² |
| 8 | RUZ15 | Unterschrank  1 Frontauszug  2 Einhängekörbe | 1 |
| 9 | RUSKZ90 | Kochmulden-Unterschrank  1 Schubkasten als Flachzarge  für Einbau einer Kochmulde  1 Hitzeschutzboden  2 Auszüge | 1 |
| 9.2 | ARM90 | Antirutschmatte  für Schubkästen und Auszüge | 2 |
| 10 | RUEK90 | Karussell-Eckunterschrank  2 durchgehende Türen  2 Drehböden | 1 |
| 11 | RFGS55 | Front integriert  für Geschirrspüler  oder Waschmaschine  63,2 cm hoch  (für XL-Geräte) | 1 |
| 12 | RSEH55 | Sockel-Unterbau  für 55 cm breite Geräte  (Montage hinter Sockelblende)  *Höhe/Stärke = 0* | 1 |
| 13 | RUARH | Unterschrank-Ausgleich-  Frontrahmen  Handtuchhalter-Regal  Handtuchhalter bauseits  58,2 cm tief  76,2 cm hoch  *Tiefe = 580, Breite = 150* | 1 |
| 13.1 | HH2 | Handtuchhalter 2-armig  Chrom matt  Einbautiefe 49,5 cm,  Einbaubreite 11 cm | 1 |
| 14 | RUBSPEW105D | Spülen-Diagonal-  Eck-Unterschrank  1 durchgehende Tür  1 Innenblende | 1 |
| 15 | RUSAZ100 | Unterschrank  1 Schubkasten  2 Auszüge | 1 |
| 15.1 | B100 | Besteckeinteilung  Kunststoff silbergrau | 1 |
| 15.2 | ARM100 | Antirutschmatte  für Schubkästen und Auszüge | 2 |
| 16 | FM | Frontmaterial  1,9 cm stark  werkseitiger Zuschnitt  Preis pro m²  allseits mit Kanten belegt  Mindestberechnung 0,3 m²  Max. lieferbare Maße  sh. Preisliste  *Breite = 865, Höhe/Stärke = 762* | 0.66 m² |
| 17 | RU50DKT2 | Unterschrank  1 durchgehende Tür  2 Einlegeböden  *Tiefe = 265* | 1 |
| 17.1 | MPSCH170 | Mehrpreis  für 170°-Scharnier eingebaut  Preis pro Scharnier als Ersatz  für 107°-Scharnier | 2 |
| 18 | RU50DKT2 | Unterschrank  1 durchgehende Tür  2 Einlegeböden  *Tiefe = 265* | 1 |
| 18.1 | MPSCH170 | Mehrpreis  für 170°-Scharnier eingebaut  Preis pro Scharnier als Ersatz  für 107°-Scharnier | 2 |
| 19 | RU50DKT3 | Unterschrank  1 durchgehende Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 19.1 | MPSCH170 | Mehrpreis  für 170°-Scharnier eingebaut  Preis pro Scharnier als Ersatz  für 107°-Scharnier | 2 |
| 20 | RU50DKT3 | Unterschrank  1 durchgehende Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 21 | RUPS15 | Unterschrank-Passstück  frontbündig  15 cm breit  für bauseitigen Zuschnitt  *Breite = 66, Tiefe = 480* | 1 |
| 22 | F1 | Seite Frontmaterial  1,9 cm stark  *Tiefe = 500* | 1 |
| 23 | RUS60KT3 | Unterschrank  1 Schubkasten  1 Tür  1 Einlegeboden | 1 |
| 23.1 | USKIT1 | Innenschubkasten  hinter Tür  inkl. Führungsschienen  Breite 30 bis 60 cm | 2 |
| 24 | RUS60KT3 | Unterschrank  1 Schubkasten  1 Tür  1 Einlegeboden | 1 |
| 24.1 | USKIT1 | Innenschubkasten  hinter Tür  inkl. Führungsschienen  Breite 30 bis 60 cm | 2 |
| 25 | F1 | Seite Frontmaterial  1,9 cm stark  *Tiefe = 500* | 1 |
| 26 | F21 | Seite Frontmaterial  1,9 cm stark  *Tiefe = 364* | 1 |
| 27 | OH60 | Oberschrank  1 Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 28 | OH60 | Oberschrank  1 Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 29 | F21 | Seite Frontmaterial  1,9 cm stark  *Tiefe = 364* | 1 |
| 30 | OH30 | Oberschrank  1 Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 31 | OHDF60 | Oberschrank  für Flachschirmhaube  88,6 cm hoch  *Höhe/Stärke = 823, Geänderte Front!* | 1 |
| 32 | OH50 | Oberschrank  1 Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 33 | OH50 | Oberschrank  1 Tür  2 Einlegeböden | 1 |
| 34 | OHPS15 | Oberschrank-Passstück  frontbündig  15 cm breit  für bauseitigen Zuschnitt  *Breite = 66, Tiefe = 345* | 1 |
| 38 | FM | Frontmaterial  1,9 cm stark  werkseitiger Zuschnitt  Preis pro m²  allseits mit Kanten belegt  Mindestberechnung 0,3 m²  Max. lieferbare Maße  sh. Preisliste  *Breite = 1845, Höhe/Stärke = 46* | 0.08 m² |
| 42 | LDB | Befestigungprofil  2,2 cm x 2,2 cm  in Korpuskantenfarbe  für frontbündige Deckenblenden  oder Sockelmontage Länge 250cm | 1 |
| 450 | 450 | Stangengriff  Edelstahlfarben | 31 |
| 451 | ST890 | Stangengriff System 510  Edelstahlfarben  820 mm | 1 |
| 504 | SOBSTD | Sockelblende  Standardhöhen  7,5 cm - 10,6 cm -  12,5 cm - 15,6 cm | 14 m |
| 505 | SOSSTD | Sockelseitenteil  Standardhöhen  8,5 cm - 11,6 cm -  13,5 cm - 16,6 cm  Preis pro Stück | 7 |
| **Total Möbel** | | **CHF** | **19'250.00** |

**Granit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Artikel-Nr.** | **Beschreibung** | **Menge** |
| 39 | GRANIT | Arbeitsplatte in Granit «Nero – Marcos», poliert, 3 cm stark, Spülbecken von unten montiert ohne Tropfteil, Glaskeramik aufliegend, Sichtkanten gefasst. | 1 |
| **Total Granit** | | **CHF** | **14'770.00** |