**Elektrogeräte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Artikel-Nr.** | **Beschreibung** | **Menge** | **Betrag** |
| 5.1 | BCXSE60G | V-ZUG Backofen Combair XSE, 60 cm, Spiegelglas Spannung: 400/230 Volt, Anschlusswerte: 3, 3 Kilowatt, Absicherung: 2x10/1x16 Ampere, Standby-Sparautomatik, Energieeffizienz: A, Besser als Energieklasse: A-20%, TopEco Gerät, Breitennorm: 60 cm, Höhennorm: 45 cm, Design Front: Spiegelglas (G), Griff: Designgriff Nero, Anschlussart: 230 oder 400 Volt, Nr. 43A000 | 1 | 2'490.74 |
| 5.2 | K20198 | V-ZUG Winkelset 60 Nr. K20198 | 1 | 74.07 |
| 5.3 | CSTXSL60G | V-ZUG Steamer Combi-Steam XSL, 60 cm, Spiegelglas Spannung: 400/230 Volt, Anschlusswerte: 3, 8/3, 7 Kilowatt, Absicherung: 2x10/1x16 Ampere, Standby-Sparautomatik, Energieeffizienz: A, Besser als Energieklasse: A-30%, TopEco Gerät, Breitennorm: 60 cm, Höhennorm: 45 cm, Design Front: Spiegelglas (G), Griff: Designgriff Nero, Anschlussart: 230 oder 400 Volt, Nr. 59A004 | 1 | 4'861.17 |
| 6.1 | IK3035ZRE | ELECTROLUX IK 3035 Z RE Einbaukühlschrank integr. 60cm 60cm, Nutzinhalt: 294 l, davon Natura-fresh 78 l, Energieeffizienzklasse A++, elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige, dynamische Umluftkühlung, Schnellkühlung, Energieverbr.: 172kWh/Jahr, H: 1773 mm  *Breite = 600, Höhe/Stärke = 1267* | 1 | 2'916.65 |
| 9.1 | GK45TEXSC | V-ZUG Glaskeramikkochfeld Toptronic GK45TEXSC Spannung: 400 Volt, Anschlusswerte: 7 Kilowatt, Rahmen: Standardrahmen Chrom, Design Top: BlackDesign, Nr. 040406 | 1 | 2'277.78 |
| 37 | DFS6N | V-ZUG Dunstabzug Einbaudunstabzug DF-S6, nero Spannung: 220-240 Volt, Anschlusswerte: 0, 38 Kilowatt, Absicherung: 10 Ampere, Breite: 60 cm, Abluft/Umluft: Abluft/Umluft, Design Front: Nero (N), Einbauart: Einbau-Dunstabzug, Nr. 596100  *Breite = 600, Höhe/Stärke = 63, Tiefe = 450* | 1 | 842.59 |
| **Total Elektrogeräte** | |  | **CHF** | **13'463.00** |